*PARAMETROS_CONTROL_PROBLEMA
   IDPR   , CEMA_25M					! Identificación archivos
   TITU   , "Cercha mansarda de 25 m de luz"	! Título
   SISUNI , mkN					! (Unidades m y kN)
   TIPEST , EP_NA_XY					! Tipo de estructura

*PARAMETROS_GENERALES
   FVNI = -3.0
   FVNE = FVNI/2 
   FH   = 1.5

*PARAMETROS_ANALISIS

>COORDENADAS
! kNudo    CoorX    CoorY   CoorZ
      1    0.0      0.0   
      2    0.174    0.985 
      3    1.7      0.0   
      4    3.25     1.35  
      5    4.8      0.0   
      6    6.3      1.75  
      7    8.0      0.0   
      8    9.4      2.1   
      9   11.0      0.0   
      10  12.5      2.5   
      11  14.0      0.0   
      12  15.65     2.1   
      13  17.0      0.0   
      14  18.75     1.75  
      15  20.2      0.0   
      16  21.75     1.35  
      17  23.3      0.0   
      18  24.826    0.985 
      19  25.0      0.0   

>RESTRICCIONES
   TODOS            DZ   GX  GY  GZ
 ! kNudo  otros gdl restringidos (DX DY DZ GX GY GZ)
      1   DX  DY         
     19       DY         

>MATERIALES
! kMat  Material     Tipo
   1       ACERO     S275

! Alternativa para introducir los datos de los materiales
! kMat       E     G    Nu     Rho      alpha         Se       Sc       Sp

>PROPIEDADES
 ! 90.0 para colocar el alma de los perfiles en el plano de la estructura
 ! kProp  Familia Perfil  Giro
       1      HEA 120    90.0	! Montantes y diagonales 
       2      HEA 160    90.0	! Cordón superior
       3      HEA 160    90.0  	! Cordón inferior

>ELEMENTOS
      GRUPO 1 BNA
    ! kElem  kNi kNf  kMat kProp PCA  ID    Generación lineal
          1    1   3     1     3   0  1     L  9   1   2   2
         10    2   3     1     1   0  1     L  8   1   2   2
         18    3   4     1     1   0  1     L  8   1   2   2
         26    1   2     1     2   0  1 
         27    2   4     1     2   0  1     L  8   1   2   2
         35   18  19     1     2   0  1

>CARGAS
      ESTADO 1 "Fuerzas verticales"
         CARGAS EN NUDOS
         ! kNudo   FX     FY   FZ   Generación lineal
             2    0.0   FVNE        L   2   16
             4    0.0   FVNI        L   7    2

      ESTADO 2 "Fuerzas horizontales"
         CARGAS EN NUDOS
	     2   FH           L   5   2

>COMBINACIONES
      ESTADO 3 "1.35*Fuerzas verticales (E1) + 1.50*Fuerzas horizontales (E2)"
         1   1.35  2   1.5

*FIN
