*CONTROL DEL PROBLEMA     		! Datos de control del problema. 
   IDPR,    PR6_13-14       	! Identificador del archivo (máx. 8 caracteres).
   TITU,    "PRACTICA 6. EE_NR" 	! Título del problema.
   SISUNI,  mkN                	! Sistema de unidades (m y kN).
   TIPEST,  EE_NR               	! Tipo de estructura (nudos rígidos, estructura espacial).

*PARAMETROS GENERALES             	! Parámetros del problema.

   L1 = 6.0                       ! Longitud de los vanos (m).                                                               
   SP = 5.0				! Separación entre pórticos (m).
   LV = 1.5				! Longitud de los voladizos (m).

   H1 = 4.0				! Altura a primer forjado (m).
   H2 = 3.0				! Altura a segundo forjado (m). 

   Qp = 3.0*SP			! Carga permanente kN/m^2 * SP.				
   Qu = 2.5*SP			! Sobrecarga de uso kN/m^2 * SP.
   Qv = 0.6*SP			! Sobrecarga de viento kN/m^2 * SP.
   FV = 5.0				! Carga puntual en el extremo del voladizo 5 kN.

*PARAMETROS DE ANALISIS		! Información para el análisis de la estructura.
                                  	! Por defecto el programa realiza análisis lineal,
					! si no es así, hay que indicarlo. 
					! (ver TIPO DE ANALISIS en el manual de disseny2014).

>COORDENADAS                      	! Coordenadas de los nudos. 
! nudo	  X	  Y		  Z	L      ng    incNN	incX  incY incZ  

  1	0.0	0.0		0.0	L	5	11	SP   	0.0 	0.0	! Generación plana
					P      3       1	0.0    L1  	0.0	! Generación espacial
  4	0.0	0.0 		H1  	L	5	11	SP   	0.0 	0.0
					P      3       1	0.0    L1  	0.0
  7	0.0	0.0 		H1+H2 	L	5	11	SP   	0.0 	0.0
					P      3       1	0.0    L1   	0.0
 10	0.0   	2*L1+LV	H1 	L	5	11	SP   	0.0 	0.0
					P      2       1	0.0	0.0	H2

>RESTRICCIONES             	      	! Restricciones de los nudos.
! kN DX DY DZ GX GY GZ 	L 	númN  incNN

   1   DX DY DZ GX GY GZ 	L	5	11
				P	3	 1 

>MATERIALES				! Propiedades de los materiales.
!  kM   IDMAT		TIPO     	! Ver pág41 del manual para materiales predefinidos.
   1    ACERO 	S275		! Acero S275, el programa utiliza las propiedades definidas para este material

>PROPIEDADES                      	! Propiedades geométricas 
!  kP  Fam.  Perfil  Beta                      
    1  HEB	220	90.0		! Pilares
    2  IPE	200	90.0		! Vigas de atado de los pórticos principales
    3  IPE	330	90.0		! Vigas de los pórticos principales
	
>ELEMENTOS                        	! Información sobre los elementos
   GRUPO 1 BNR  			! Grupo de elementos del mismo tipo (BNR, BNA, ...)

!barra	nudoI	nudoF	mat	prop	0 0
! Pilares verticales paralelos al eje Z. Eje local y en plano XZ          
   1	1	4	1	1	0 0   CAR 0.0 1.0 0.0   L	5   12	  11   11
   2 	2 	5 	1 	1 	0 0   CAR 0.0 1.0 0.0   L	5   12	  11   11
   3 	3 	6 	1 	1 	0 0   CAR 0.0 1.0 0.0   L	5   12	  11   11
   4 	4 	7 	1 	1 	0 0   CAR 0.0 1.0 0.0   L	5   12	  11   11
   5 	5 	8 	1 	1 	0 0   CAR 0.0 1.0 0.0   L	5   12	  11   11
   6 	6 	9 	1 	1 	0 0   CAR 0.0 1.0 0.0   L	5   12	  11   11

! Vigas horizontales paralelas al eje X. Eje local y vertical
   7 	4 	5 	1 	3 	0 0   CAR 0.0 0.0 1.0   L	5   12   11   11
   8 	5 	6 	1 	3 	0 0   CAR 0.0 0.0 1.0   L	5   12	  11   11
   9 	7 	8 	1 	3	0 0   CAR 0.0 0.0 1.0   L	5   12	  11   11
   10 	8 	9 	1 	3 	0 0   CAR 0.0 0.0 1.0   L	5   12	  11   11
! Voladizos
   11	6	10 	1 	3 	0 0   CAR 0.0 0.0 1.0   L	5   12	  11   11
   12  9	11	1	3	0 0   CAR 0.0 0.0 1.0   L	5   12	  11   11

! Vigas horizontales paralelas al eje Y. Eje local y vertical   
   61	4	15	1	2	0 0   CAR 0.0 0.0 1.0   L	4   8	  11   11	
   62	5	16	1	2	0 0   CAR 0.0 0.0 1.0   L	4   8	  11   11
   63	6	17	1	2	0 0   CAR 0.0 0.0 1.0   L	4   8	  11   11
   64	7	18	1	2	0 0   CAR 0.0 0.0 1.0   L	4   8	  11   11
   65	8	19	1	2	0 0   CAR 0.0 0.0 1.0   L	4   8	  11   11
   66	9	20	1	2	0 0   CAR 0.0 0.0 1.0   L	4   8	  11   11
! Vigas atado voladizos
   67	10	21	1	2	0 0   CAR 0.0 0.0 1.0   L	4   8	  11   11
   68	11	22	1	2	0 0   CAR 0.0 0.0 1.0   L	4   8	  11   11		  	

>CARGAS

   ESTADO 1 "Peso Propio del pórtico"   	 
   PESO PROPIO				! Cargas debidas al peso propio de la estructura. 
   ! VG(X)	VG(Y)  VG(Z)               	! Se introduce la dirección y sentido (+ o -),
      0.0	 0.0	-1.0          	! según el SCG, del vector gravedad


   ESTADO 2 "Carga Permanente"       	
   CARGAS EN ELEMENTOS              	! Cargas aplicadas en barras.
   UNIFORME                          	! Tipo de carga que se está aplicando en las barras.

   ! barra     X        Y    Z   	 MX     MY     MZ	L    númg   incNN
      7 	0.0   	-Qp/2 	0.0	0.0	0.0	0.0	L	2	48
								P      6       1	    
      19 	0.0   	-Qp 	0.0	0.0	0.0	0.0	L	3	12
								P      6       1	    

   
   ESTADO 3 "Sobrecarga de uso"
   CARGAS EN ELEMENTOS			! Cargas aplicadas en elementos.
   UNIFORME

      7 	0.0   	-Qu/2 	0.0	0.0	0.0	0.0	L	2	48
								P      6       1	    
      19 	0.0   	-Qu 	0.0	0.0	0.0	0.0	L	3	12	    
								P      6       1

   CARGAS EN NUDOS				! Cargas aplicadas en nudos.

      10 	0.0 	0.0	-FV 	0.0	0.0	0.0	L	5	11
								P      2       1

   ESTADO 4 "Viento en dirección Y+"
   CARGAS EN ELEMENTOS
   UNIFORME

      1 	0.0   	Qv/2 	0.0	0.0	0.0	0.0	L	2	48
								P      2       3	    
      13 	0.0   	Qv 	0.0	0.0	0.0	0.0	L	3	12
								P      2       3	    

   
>COMBINACIONES                          	! Combinaciones de los estados simples definidos.

   ESTADO 5 "ELU 1.0*PP + 1.35*CP + 1.5*SC + 1.5*V"                      

!  est coef  	est 	coef	est	coef   est	coef            
    1 	1.35    2 	1.35    3 	 1.5	4	1.5


*FIN    					! Fin de la introducción de datos.
