*CONTROL DEL PROBLEMA
   IDPR,   VIGA_ATI
   TITU,   "Viga atirantada"
   SISUNI, mkN             ! (metros y kN)
   TIPEST, EP_NR_XY

*PARAMETROS DE ANALISIS

>COORDENADAS
! kN      X      Y      Z 
   1    0.0    0.0    0.0    L 4 2   1.0  0.0  0.0
   2    0.5   -0.3    0.0    L 3 2   1.0  0.0  0.0

>RESTRICCIONES
 1   DX DY DZ GX GY   
 2         DZ GX GY GZ
 3         DZ GX GY   
 4         DZ GX GY GZ
 5         DZ GX GY   
 6         DZ GX GY GZ
 7      DY DZ GX GY   

>MATERIALES
!           E     G    Nu     Rho     Alpha         Se
   1  210.0e6   0.0   0.3   77.01   12.0e-6    260.0e3

>PROPIEDADES
! kP   Familia     Perfil    Ángulo 
   1       SHR    70x50x2      90.0
   2      SHRC       70x2      90.0

>ELEMENTOS
   GRUPO 1 BNR
      1    1   3   1  1      0  0     CA   1.5    2.0   0.0
      2    3   5   1  1      0  0     CA   1.5    2.0   0.0
      3    5   7   1  1      0  0     CA   1.5    2.0   0.0
   GRUPO 2 BNA
      4    2   4   1  2      0  0
      5    4   6   1  2      0  0
      6    1   2   1  2      0  0
      7    3   4   1  2      0  0
      8    5   6   1  2      0  0
      9    2   3   1  2      0  0
     10    4   5   1  2      0  0
     11    6   7   1  2      0  0

>CARGAS
   ESTADO 1 "Cargas en nudos"
      CARGAS EN NUDOS
         3       0.0 -10.0
         5       0.0 -10.0

   ESTADO 2 "Carga repartida en viga, tramo central"
      CARGAS EN ELEMENTOS
         UNIFORME  0.0   0.0
            2  0.0 -25.0

>COMBINACIONES
	ESTADO 3 "Combinación: 1 * 1.50 + 2 * 1.50"
	1 1.50   2   1.50
	
*FIN
