! Perfiles I4A2 (I4A2.PER)
!
! - Ejes
!    y   Eje y
!    z   Eje z
!    x   Eje perpendicular al plano formado por ejes y-z
!
! - Propiedades estaticas de la seccion 
!    A   Area de la seccion  (cm2)
!    Ix  Momento de inercia de la seccion respecto eje X  (cm4)
!    Iy  Momento de inercia de la seccion respecto eje Y  (cm4)
!    Wy  Modulo resistente de la seccion respecto eje Y (cm3)
!    ry  Radio de giro de la seccion respecto eje Y (cm)
!
! - Propiedades geometricas de la seccion
!    de  Diametro exterior del perfil (mm)
!    e   Espesor del perfil (mm)
!
! - Agujeros
!    d   Diametro del agujero (mm)
!
! - Peso
!    p   Peso por unidad de longitud (kp/m)
!    
! =========================================================================
PERFIL       A       Iy       Wy      Ry      Ix        De       e      p
           cm2      cm4      cm3      cm      cm4       mm      mm    Kp/m
!
RELACIONES Iz = Iy , Wz = Wy , rz = ry , Im  = Iy , In = Iy , h = De , b = De
RELACIONES Ay = 0  , Az =  0 , It = 0    Iyz = 0  , Wx = 0  , et = 0 , h1 = 0
RELACIONES e1 = 0  , e2 =  0 , ez = 0
! -------------------------------------------------------------------------
I4A20    2.39d-3  4.33d-6 2.165d-4 1.35d-3   8.64d-3    40.d-3 2.0d-3 1.88d-3