!========================================================================
!
! Perfiles HEM (HEM.PER)
!
! - Ejes
!    x   Eje longitudinal del perfil
!    y   Eje paralelo a las alas
!    z   Eje perpendicular a las alas
!
! - Propiedades estaticas de la seccion 
!    A   Area de la seccion  (cm2)
!    Iy  Momento de inercia de la seccion respecto eje y  (cm4)
!    Wy  Modulo resistente de la seccion respecto eje y (cm3)
!    ry  Radio de giro de la seccion respecto eje y (cm)
!    Iz  Momento de inercia de la seccion respecto eje z  (cm4)
!    Wz  Modulo resistente de la seccion respecto eje z (cm3)
!    rz  Radio de giro de la seccion respecto eje z (cm)
!    It  Modulo de torsion de la seccion
!           calculada: It= (alfa=1.3)*sum Iti ; Iti=(beta=0.333)*b*e3
!
! - Propiedades geometricas de la seccion
!    h   Altura del perfil (mm)
!    b   ancho del ala (mm)
!    e   Espesor del alma del perfil (mm)
!    e1  Espesor de las alas (mm)
!    h1  Altura de la parte plana del alma (mm)
!
! - Peso
!    p   Peso por unidad de longitud (Kp/m)
!    
!========================================================================
PERFIL       A      Iy       Wy      ry      Iz      Wz      rz      It &
           cm2     cm4      cm3      cm     cm4     cm3      cm     cm4
             h       b        e      e1      h1                       p
            mm      mm       mm      mm      mm                    Kp/m

RELACIONES  Im = Iy   In = Iz   Iyz = 0   Wx = 0
!	Relaciones para evitar avisos
RELACIONES  Ay = 0   Az = 0  Wx = 0 De = 0  et = 0  e2 = 0 ez = 0
!----------------------------------------------------------------------
   340   316.   76370.     4050.   15.6   19710.    1280.    7.90  1763. 
          377.    309.      21.     40.0    243.                    248.    
