*CONTROL DEL PROBLEMA
   IDPR   , P2A_PG
   TITU   , "Pórtico a dos aguas con puente grúa" 
   SISUNI , mkN
   TIPEST , EP_NR_XY

*PARAMETROS GENERALES
   LP = 15.0  		! Luz del pórtico
   HP =  5.5  		! Altura colocación viga carril
   LV =  0.4			! Longitud voladizo apoyo viga carril
   H1 =  7.0  		! Altura pilares
   H2 =  2.0  		! Altura de pilar a cumbrera
   qp =  5.0			! Carga gravitatoria (en planta)
   FVPG =  15.0		! Fuerza vertical puente grúa (módulo)
   FHPG =   1.5		! Fuerza horizontal puente grúa (módulo)
   qVPB  =  2.50 		! Carga viento pilar a barlovento (presión)
   qVVB  =  0.64 		! Carga viento viga a barlovento (succión)
   qVVS  =  1.20 		! Carga viento viga a sotavento (succión)
   qVPS  =  1.25 		! Carga viento pilar a sotavento (succión)
   alpha = atan(H2/(LP/2))	! Ángulo de la cubierta en radianes
   qv = qp*cos(alpha)	! Carga gravitatoria por metro de viga
   qx = qv*sin(alpha)	! Carga gravitatoria eje local x
   qy = qv*cos(alpha)	! Carga gravitatoria eje local y

*PARAMETROS DE ANALISIS

>COORDENADAS
! kN        X       Y      Z
   1      0.0     0.0    0.0
   2      0.0      HP    0.0
   3       LV      HP    0.0
   4      0.0      H1    0.0
   5     LP/2   H1+H2    0.0
   6       LP      H1    0.0
   7       LP      HP    0.0
   8    LP-LV      HP    0.0
   9       LP     0.0    0.0

>RESTRICCIONES
   TODOS     DZ GX GY	! Estructura plana (XY) de nudos rígidos
   1   DX DY DZ GX GY GZ
   9   DX DY DZ GX GY GZ

>MATERIALES
! kM        E     G    Nu      Rho      Alpha         Se
   1  210.0e6   0.0   0.3    77.01    12.0e-6    260.0e3

>PROPIEDADES
! kP        A    Ay    Az            Ix          Iy         Iz    h//y  b//z
! kP  Familia Perfil  Ángulo  
   !1  0.00459   0.0   0.0   0.000000154  0.00000420  0.00005790  0.270 0.135 "IPE 270"
   !2  0.00653   0.0   0.0   0.000000465  0.00001363  0.00003831  0.180 0.180 "HEB 180"
   !3  0.00653   0.0   0.0   0.000000465  0.00001363  0.00003831  0.180 0.180 "HEB 180"
   1     IPE    270    90.0
   2     HEB    180    90.0
   3     HEB    180    90.0

>ELEMENTOS
   GRUPO 1 BNR
      1    1   2    1  2     0  0  CA   -3.0    3.0   0.0
      2    2   3    1  3     0  0  CA    3.0   10.0   0.0
      3    2   4    1  3     0  0  CA   -3.0    3.0   0.0
      4    4   5    1  1     0  0  CA    3.0   10.0   0.0
      5    5   6    1  1     0  0  CA   11.0   10.0   0.0
      6    6   7    1  2     0  0  CA   18.0    3.0   0.0
      7    7   8    1  3     0  0  CA   12.0   10.0   0.0
      8    7   9    1  2     0  0  CA   18.0    3.0   0.0

>CARGAS
   ESTADO 1 "Cargas gravitatorias"
      CARGAS EN ELEMENTOS
         UNIFORME  0.0   0.0
            4    -qx  -qy  0.0  0.0  0.0  0.0
            5     qx  -qy  0.0  0.0  0.0  0.0

   ESTADO 2 "Acciones del puente grúa"
      CARGAS EN NUDOS
         3   FHPG   -FVPG   0.0   0.0   0.0  0.0
         8   FHPG   -FVPG   0.0   0.0   0.0  0.0

   ESTADO 3 "Sobrecarga de viento"
      CARGAS EN ELEMENTOS
         UNIFORME  0.0   0.0
            1     0.0   -qVPB  0.0  0.0  0.0  0.0
            3     0.0   -qVPB  0.0  0.0  0.0  0.0
            4     0.0    qVVB  0.0  0.0  0.0  0.0
            5     0.0    qVVS  0.0  0.0  0.0  0.0
            6     0.0    qVPS  0.0  0.0  0.0  0.0
            8     0.0    qVPS  0.0  0.0  0.0  0.0

>COMBINACIONES
   ESTADO 4 "1.5*Gravitatorias + 1.2*Puente grúa + 0.8*Viento"
      1  1.5   2  1.2   3  0.8

*FIN
