! =====================================================================
! Perfiles IPNC (IPNC.PER)   REVISAR
!
! - Ejes
!    x   Eje longitudinal del perfil
!    y   Eje paralelo a las alas
!    z   Eje perpendicular a las alas
!
!         |z
!   ______|______
!  |______|______|
!     ||  |  ||
!     ||  |  ||     
!  ---||--|--||--- y
!     ||  |  ||
!     ||  |  ||
!   __||__|__||__
!  |______|______|
!         |z
!         |
! - Propiedades estaticas de la seccion 
!    A   Area de la seccion  (cm2)
!    Iy  Momento de inercia de la seccion respecto eje Y  (cm4)
!    Wy  Modulo resistente de la seccion respecto eje Y (cm3)
!    ry  Radio de giro de la seccion respecto eje Y (cm)
!    Iz  Momento de inercia de la seccion respecto eje Z  (cm4)
!    Wz  Modulo resistente de la seccion respecto eje Z (cm3)
!    rz  Radio de giro de la seccion respecto eje Z (cm)
!    Ix  Modulo de torsion de la seccion
!           calculada: It= (alfa=1.3)*sum Iti ; Iti=(beta=0.333)*b*e3
!
! - Propiedades geometricas de la seccion
!    h   Altura del perfil (mm)
!    e   Espesor del alma del perfil (mm)
!    e1  Espesor de las alas (mm)
!    h1  Altura de la parte plana del alma (mm)
!
! - Peso
!    p   Peso por unidad de longitud (kp/m)
!    
! =====================================================================
PERFIL       A      Iy       Wy      ry      Iz       Wz      rz     It &
           cm2     cm4      cm3      cm     cm4      cm3      cm    cm4
             h      b         e      e1      h1       e2              p
            mm      mm       mm      mm      mm       mm           Kp/m

RELACIONES  Im = Iy   In = Iz   Iyz = 0
!	Relaciones para evitar avisos
RELACIONES  Ay = 0   Az = 0  Wx = 0   De = 0  et = 0 ez = 0
! ----------------------------------------------------------------------   
    340   174.    31400.    1850.  13.5    9490.     693.0   7.39 11123.0 	
          340.    137.      12.2   18.3     274.            13.5    135.0
    550   426.    198360.   7220   21.6   49580.     2480.  10.8  64326.0	
          550.    400.      19.0   30.0     444.            23.0    332.0
