  ===============================================
  Lectura PARAMETROS DE CONFIGURACION POR DEFECTO
  ===============================================
 disseny2020 (v 26.20 P. Martí)                                        Página     1
                                                            20:51:16:930 13- 1-2020



 ***************************
 PARAMETROS DE CONFIGURACION
 ***************************


 Parámetros de control del problema
 ==================================
 Titulo:                                                                                 
 Identificador           : DISSENY 
 Tipo de problema        :     TOEF
 Tipo de optimizacion    :     PROP
 Identificador del modelo: ********
 Tipo de ejecucion       : AMEF    
 Programa de analisis    : ADEF
 Unidades                :     SI  


 Parametros de analisis
 ======================
 Tipo de analisis       : LINE
 Metodo de analisis     : INCR
 Numero de incrementos  :    1


 Parametros de Stress Ratio
 ==========================
 Numero de ciclos de Stress Ratio          
   al principio del problema                    0
   en sucesivas iteraciones de optimizacion     0
 Exponentes de aceleracion/relajacion      
   para las restricciones de tension/pandeo   0.7500D+00
   para las restricciones de esbeltez         0.7500D+00
   para las restricciones de desplazamiento   0.7500D+00
 Maxima violacion de restricciones para    
 realizar las iteraciones de Stress Ratio    -0.1000D+01
 Stress Ratio con variables discretas      NO


 Parametros del metodo de optimizacion
 =====================================
 Metodo de optimizacion                           DIEX


 Parametros de Programacion Matematica
 =====================================
 Algoritmo de optimizacion                          NLPQ
                                                  
 Tolerancia (precision final deseada)                0.1000D-02
 Num. max. eval. funcion en busqueda lineal           10
 Numero maximo de iteraciones (o subproblemas)        40
 Tipo de flujo de ejecucion (depende del algoritmo    12
 Numero de reduccion de iteraciones                   10
                                                  
 Control de oscilaciones                            SI  
 Modo de control de oscilaciones                    AUTO
 Numero maximo de oscilaciones                        -1
 (-1 para asignacion automatica)                  


 Parametros de Aproximaciones                   
 ============================                   
 Aproximacion a emplear                           SHA 
 Precision final de la Funcion objetivo            0.1000D-03
 Precision final de las variables                  0.1000D-03
 Maximo numero de iteraciones por subproblema       40
 Limites de movimiento de las variables           SI  
 Tipo de limites de movimiento (1)                VMIN
 Tipo de limites de movimiento (2)                VMIN
 Impresion de limites de las variables            NO  
 Impresion de variaciones de las variables        NO  
 Limite  de movimiento de las variables (1)
    (tanto por uno del valor de la variable)       0.1000D+00
 Limite de movimiento de las variables (1)
    (tanto por uno del valor del intervalo)        0.1000D+00
 Limite  de movimiento de las variables (2)
    (tanto por uno del valor de la variable)       0.1000D+00
 Limite de movimiento de las variables (2)
    (tanto por uno del valor del intervalo)        0.1000D+00
 Factor de actualizacion de limites de variables   0.1000D+01
 Exponente de actualizacion de limites de vars.    0.1000D+01
 Movimiento minimo inferior de variables           0.0000D+00
 Movimiento minimo superior de variables           0.0000D+00
 Escalado de variables de propiedades             NO  
 Maxima violacion permitida para no escalar       -0.3000D+00



 Parametros para calculo de Sensibilidades del Diseno
 ====================================================
 Comprobacion de derivadas: NO  

 Derivadas de la Funcion Objetivo:
    Diferencias finitas hacia adelante (DFF )

 Derivadas de las Restricciones:
    Diferencias finitas hacia adelante (DFF )

 Valor para perturbacion de variables  0.10000E-06


 Parametros para calculo de Sensibilidades del Optimo
 ====================================================
 Calculo de sensibilidades del optimo: NO  

 Sensibilidades del Optimo:
    Diferencias finitas centrales (DFC)
 Valor para perturbacion para metros  0.00000E+00

 Impresion de sensibilidades:
    Funcion objetivo:     NO  
    Variables de diseno:  NO  
    Restricciones:        NO  



 Control de la ejecucion
 =======================
 Chequeo de datos                            
 - Variable de aviso                         NO
 - Eco                                       NO
 - Chequeo de datos                          NO

 Salida de resultados de diseno              
 - Iteraciones                               TODAS   
 - Variables                                 SI
 - Costes                                    NO
 - Analisis                                  NO
 - Optimizacion                              NO
 - Funcion Objetivo                          SI
 - Restricciones                             SI
 - Derivadas funcion objetivo                NO
 - Derivadas restricciones                   NO

 Salida de resultados de optimizacion        
 - Iteraciones                               INI_FIN 
 - Variables                                 NO
 - Funcion Objetivo                          NO
 - Restricciones                             NO
 - Derivadas funcion objetivo                NO
 - Derivadas restricciones                   NO
 - Multiplicadores de Lagrange               NO
 - Informacion algoritmo                     NO
 - Parametros de penalizacion                NO
 - Resultados finales optimizacion           NO
 - Informacion de la evolucion               NO

 Control interactivo                         
 - Representacion de funciones de evolucion  NO
