*CONTROL DEL PROBLEMA
   IDPR,   E18.3
   TITU,   "Ejercicio 18.3: Portico a dos aguas con puente grúa"
   SISUNI, mkN
   TIPEST, EP_NR_XY

*PARAMETROS GENERALES
   L1 =  8.5
   L2 = 17.0
   H1 =  4.5
   H2 =  6.0
   H3 =  1.0
   Lv =  0.3
   Qg =  5.017
   Qp =  4.0
   Fp =  100.0
   alpha = atan(H3/L1)

*PARAMETROS DE ANALISIS

>COORDENADAS
! nudo      X      Y      Z   (metros)
   1      0.0    0.0    0.0
   2      0.0     H2    0.0
   3       L1  H2+H3    0.0
   4       L2     H2    0.0
   5       L2    0.0    0.0

>RESTRICCIONES
   TODOS     DZ GX GY	! Estructura plana (XY) de nudos rígidos
   1   DX DY DZ GX GY GZ
   5   DX DY DZ GX GY GZ

>MATERIALES
!          E      G    Nu      Rho      Alpha         Se
   1  210.0e6   0.0   0.3    77.01        0.0    260.0e3

>PROPIEDADES
!             A    Ay    Az        Ix       Iy         Iz    h    b
   1  4000.0e-6   0.0   0.0    1.0e-8   1.0e-8  8000.0e-8  0.3  0.1  "P+V"

>ELEMENTOS
   GRUPO 1 BNR
   1    1  2   1  1    0 0   CA    -3.0    0.0   0.0
   2    2  3   1  1    0 0   CA     0.0   10.0   0.0
   3    3  4   1  1    0 0   CA      L1   10.0   0.0
   4    4  5   1  1    0 0   CA  L2+3.0    3.0   0.0

>CARGAS
   ESTADO 1 "Cargas gravitatorias"
      CARGAS EN ELEMENTOS
         UNIFORME  0.0   0.0
            2    -Qg*cos(alpha)*sin(alpha)   -Qg*cos(alpha)*cos(alpha)  
            3     Qg*cos(alpha)*sin(alpha)   -Qg*cos(alpha)*cos(alpha)
   ESTADO 2 "Acciones de puente-grua"
      CARGAS EN ELEMENTOS
         PUNTUAL   H1
            1   -Fp   0.0    0.0    0.0   0.0  -Fp*Lv
         PUNTUAL   H2-H1
            4    Fp   0.0    0.0    0.0   0.0   Fp*Lv
   ESTADO 3 "Sobrecarga lateral"
      CARGAS EN ELEMENTOS
         UNIFORME  0.0   0.0
            1     0.0   -Qp  0.0  0.0  0.0  0.0

>COMBINACIONES
   ESTADO 4 "1.0*Gravitatorias + 1.0*Puente-grua + 1.0*Lateral"
      1  1.0   2  1.0   3  1.0

*FIN
