!=========================================================================
!
! Perfiles UPNS (UPNS.PER)
!
! - Ejes
!    x   Eje longitudinal del perfil
!    y   Eje paralelo a las almas
!    z   Eje paralelo a las alas
!
!         |z
!    ___  |  ___
!   |     |     |
!  _|_____|_____|___ y
!   |     |     |
!   |___  |  ___|
!         | 
!         | 
!
! - Propiedades estaticas de la seccion 
!    A   Area de la seccion  (cm2)
!    Iy  Momento de inercia de la seccion respecto eje y  (cm4)
!    Wy  Modulo resistente de la seccion respecto eje y   (cm3)
!    ry  Radio de giro de la seccion respecto eje y (cm)
!
! - Propiedades geometricas de la seccion
!    De  Diametro exterior del perfil (mm)
!    e   Espesor del perfil (mm)
!
! - Agujeros
!    d   Diametro del agujero (mm)
!
! - Peso
!    p   Peso por unidad de longitud (Kp/m)
!    
!=========================================================================
PERFIL       A      Iy      Wy      ry      Iz     Wz      rz       &
           cm2     cm4      cm3      cm     cm4     cm3      cm        
             h       b        e      e1      h1                       p
            mm      mm       mm      mm      mm                    Kp/m

RELACIONES  Im = Iy   In = Iz  Iyz = 0   Ay = 0   Az = 0
RELACIONES  Wx = 0   De = 0  et = 0 It = 0 Ix = 0  e2 = 0 ez = 0
! ------------------------------------------------------------------------

! 2UPN___separadas___ mm

   120s160    34.    728.      121.   4.62     1480.    185.    6.60          
             120.     160.      7.0    9.0      82.                  26.80
   120s180    34.    728.      121.   4.62     1950.    217.    7.57          
            120.     180.      7.0    9.0      82.                   26.80
