*CONTROL DEL PROBLEMA
   IDPR,    Ej-10.1
   TITU,    "Estructura con voladizo. Ej-10.1"
   SISUNI,  mkN
   TIPEST,  EP_NR_XY

*PARAMETROS GENERALES
  Ar  =   10.0  ! Para tener elemento inextensible
  Ixf = 0.0e-9  ! Inercias ficticias para torsión
  Iyf = 1.0e-9  ! Inercias ficticias para flexión fuera del plano

*PARAMETROS DE ANALISIS

>COORDENADAS
! kN      X       Y
   1	 0.0     0.0
   2	 0.0     3.0
   3    5.0     3.0	
   4    5.0     0.5	    
   5    6.5     3.0 

>RESTRICCIONES
   !TODOS         DZ   GX  GY
    1    DX  DY  DZ   GX  GY  GZ
    4	 DX   DY  DZ   GX  GY GZ

>MATERIALES
! kM        E     G    nu     Pesp   Alpha     SigmaE
   1  210.0e6   0.0   0.3    77.01     0.0    275.0e3

>PROPIEDADES
! kP    A    Ay   Az    Ix   Iy         Iz  b // y  h // z
   1   Ar   0.0  0.0   Ixf  Iyf   8000.e-8     0.2     0.1
   2   Ar   0.0  0.0   Ixf  Iyf  16000.e-8     0.4     0.1

>ELEMENTOS
   GRUPO 1 BNR
      1    1  2   1  1   0 0  CA  -3.0    0.0   0.0
      2    2  3   1  2   0 0  CA    .0    5.0   0.0
      3    3  4   1  1   0 0  CA  10.0    0.0   0.0
      4    3  5   1  2   0 0  CA   5.0    5.0   0.0

>CARGAS
   ESTADO 1 "Cargas aplicadas"
      CARGAS EN ELEMENTOS
         UNIFORME  0.0   0.0
         1   0.0    -5.0  0.0  0.0  0.0  0.0
         2   0.0   -10.0  0.0  0.0  0.0  0.0
         4   0.0   -10.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
      CARGAS EN NUDOS
         5   0.0    -5.0  0.0  0.0  0.0  0.0           
*FIN
