*CONTROL DEL PROBLEMA
   IDPR,   Ej-6.4
   TITU,   "Ejercicio 6.4. Estructura compleja"
   SISUNI, mkN
   TIPEST, EP_NA_XY

*PARAMETROS GENERALES
   h  =   7.0
   l  =  12.0
   m  =   4.0    

*PARAMETROS DE ANALISIS

>COORDENADAS
! nudo      X      Y      Z
   1       0.0    0.0     0.0
   2        l     0.0     0.0
   3       0.0     m      0.0
   4       l/2     m      0.0
   5        l      m      0.0
   6       l/2     h      0.0 
  
>MATERIALES
! kM         E      G     Nu     Rho   alpha         Se
   1   210.0e6    0.0    0.3   77.01     0.0    260.0e3  

>PROPIEDADES GEOMETRICAS
  1  SHC  125x4	! Isostática. ¡Vale cualquier perfil para el cálculo de los esfuerzos!

>ELEMENTOS
  GRUPO 1 BNA
      1  1  5  1 1   0  0
      2  2  3  1 1   0  0
      3  1  4  1 1   0  0
      4  2  4  1 1   0  0
      5  1  3  1 1   0  0
      6  2  5  1 1   0  0
      7  3  6  1 1   0  0
      8  4  6  1 1   0  0
      9  5  6  1 1   0  0

>RESTRICCIONES
  TODOS        DZ  GX  GY  GZ
   1   DX  DY
   2       DY

>CARGAS
ESTADO 1 "Fuerza vertical de 20 kN en nudo 4"
      CARGAS EN NUDOS
      4   0.0    -20.0   0.0    0.0   0.0   0.0   

ESTADO 2 "Fuerza horizontal de 30 kN en nudo 5"
      CARGAS EN NUDOS
      5    30.0    0.0   0.0   0.0    0.0   0.0     
    
>COMBINACIONES
ESTADO 3 "Suma de todas las cargas"
      1 1.0   2 1.0   

*FIN