*CONTROL DEL PROBLEMA
   IDPR,   Ej-6.1
   TITU,   "Ejercicio 6.1. Estructura plana de nudos articulados"
   SISUNI, mkN
   TIPEST, EP_NA_XY

*PARAMETROS GENERALES
   h  =   8.0
   l  =  20.0
   m  =   2.0  

*PARAMETROS DE ANALISIS

>COORDENADAS
! nudo      X      Y      Z
   1       0.0    0.0     0.0
   2        m     h-m     0.0
   3       0.0     h      0.0
   4       l/2     h      0.0
   5       l-m    h-m     0.0
   6        l      h      0.0 
   7        l      0.0    0.0

>MATERIALES
! kM         E      G     Nu     Rho   alpha         Se
   1   210.0e6    0.0    0.3   77.01     0.0    260.0e3 

>PROPIEDADES GEOMETRICAS
  1  SHC  125x4	! Isostática. ¡Vale cualquier perfil para el cálculo de los esfuerzos!

>ELEMENTOS
  GRUPO 1 BNA
      1  1  2  1 1   0  0
      2  2  4  1 1   0  0
      3  1  3  1 1   0  0
      4  3  4  1 1   0  0
      5  3  2  1 1   0  0
      6  7  5  1 1   0  0
      7  4  5  1 1   0  0
      8  6  7  1 1   0  0
      9  4  6  1 1   0  0
     10  5  6  1 1   0  0

>RESTRICCIONES
  TODOS        DZ  GX  GY  GZ
   1   DX  DY
   7   DX  DY

>CARGAS
ESTADO 1 "Fuerzas verticales de 30 kN en nudos 3 y 6"
      CARGAS EN NUDOS
      3   0.0    -30.0   0.0    0.0   0.0   0.0   L   2   3

ESTADO 2 "Fuerza vertical de 10 kN en nudo 4"
      CARGAS EN NUDOS
      4     0.0  -10.0   0.0   0.0    0.0   0.0     
    
ESTADO 3 "Fuerza horizontal de 100 kN en nudo 3"
      CARGAS EN NUDOS
      3   100.0    0.0   0.0   0.0    0.0   0.0

>COMBINACIONES
ESTADO 4 "Suma de todas las cargas"
      1 1.0   2 1.0   3 1.0

*FIN