*CONTROL DEL PROBLEMA
   IDPR   , MARC
   TITU   , "Marco complejo articulado"
   SISUNI , mkN      			! Sistema de unidades: metros y kN
   TIPEST , EP_NA_XY

*PARAMETROS DE ANALISIS
>COORDENADAS
! kNudo  CoorX   CoorY  CoorZ
    1    0.000   0.000    0.0
    2    6.000   0.000    0.0
    3    3.000   6.000    0.0
    4    2.000   7.000    0.0
    5    4.000   7.000    0.0
    6    0.000   8.000    0.0
    7    3.000   8.000    0.0
    8    6.000   8.000    0.0

>RESTRICCIONES
   TODOS         DZ   GX   GY   GZ
  ! kNudo   otros gdl restringidos (DX DY DZ GX GY GZ)
   1   DX   DY
   2   DX   DY

>MATERIALES
! kMat        E     G    Nu     Rho     Alpha         Se         Sc         Sp
   1   210.0e+6   0.0   0.3   77.01   12.0e-6   275.0e+3   275.0e+3   275.0e+3

! Alternativa
! kMat  Material     Tipo
!  1       ACERO     S275

>PROPIEDADES GEOMETRICAS
 ! kProp  Familia Perfil  Giro
   1        SHC   125x4

! Alternativa
! kProp  Área (en m2, SISUNI)
!   1     1.52e-3

>ELEMENTOS
   GRUPO 1 BNA
! kElem  kNi kNf  kMat kProp PA  ID
    1    1    6    1    1     0   0
    2    1    3    1    1     0   0
    3    2    3    1    1     0   0
    4    2    8    1    1     0   0
    5    3    4    1    1     0   0
    6    3    5    1    1     0   0
    7    4    6    1    1     0   0
    8    4    7    1    1     0   0
    9    5    7    1    1     0   0
   10    5    8    1    1     0   0
   11    6    7    1    1     0   0
   12    7    8    1    1     0   0

>CARGAS
   ESTADO 1 "Cargas puntuales"
      CARGAS EN NUDOS
   ! kNudo   FX      FY    FZ  
    	5    0.0   -60.0   0.0
    	6   50.0     0.0   0.0
    	7    0.0   -20.0   0.0

*FIN
