! =====================================================================
! Perfiles MIPN (MIPN.PER) Ajustado EC3
!
! - Ejes
!    x   Eje longitudinal del perfil
!    y   Eje paralelo a las alas
!    z   Eje perpendicular a las alas, contenido en plano del alma
!
! - Propiedades estaticas de la seccion 
!    A   Area de la seccion  (cm2)
!    Iy  Momento de inercia de la seccion respecto eje Y  (cm4)
!    Wy  Modulo resistente de la seccion respecto eje Y (cm3)
!    ry  Radio de giro de la seccion respecto eje Y (cm)
!    Iz  Momento de inercia de la seccion respecto eje Z  (cm4)
!    Wz  Modulo resistente de la seccion respecto eje Z (cm3)
!    rz  Radio de giro de la seccion respecto eje Z (cm)
!    It  Modulo de torsion de la seccion
!           calculada: It= (alfa=1.3)*sum Iti ; Iti=(beta=0.333)*b*e3
!
! - Propiedades geometricas de la seccion
!    h   Altura del perfil (mm)
!    b   ancho del ala (mm)
!    e   Espesor del alma del perfil (mm)
!    e1  Espesor de las alas a b/4 del extremo (mm)
!    e2  Espesor de las alas en el extremo (mm)
!    h1  Altura de la parte plana del alma (mm)
!    ez  distancia del cdg a la cara del perfil  (mm)
!
! - Peso
!    p   Peso por unidad de longitud (Kp/m)
!    
! =====================================================================
PERFIL       A      Iy       Wy      ry      Iz      Wz      rz      It &
           cm2     cm4      cm3      cm     cm4     cm3      cm     cm4
             h       b        e      e1      h1      e2      ez       p
            mm      mm       mm      mm      mm      mm      mm      Kp/m

RELACIONES  Im = Iy   In = Iz   Iyz = 0
!	Relaciones para evitar avisos
RELACIONES  Ay = 0   Az = 0  Wx = 0   De = 0  et = 0
! ----------------------------------------------------------------------
    200   16.7    144.       19.4    2.94    58.2    12.9    1.87     7.3 
          100.     90.       7.5   11.3     79.      8.15  25.6     13.1
